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[bookmark: _Hlk157066071][bookmark: _Hlk194415245]СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
муниципального округа
Хорошево-Мневники
в городе Москве

РЕШЕНИЕ




20 мая 2025 года № 7-3.2/53




О согласовании установки ограждающего 
устройства по адресу: 
улица Паршина, дом 17

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение жителей многоквартирного дома 17  по улице Паршина, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

1. Согласовать установку 1 (одного) ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Паршина д.17 для регулирования въезда и выезда транспортных средств согласно схеме (приложение).         
2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и уполномоченному представителю многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем.  
          3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники в городе Москве www.mun-hormn.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Глава внутригородского
муниципального образования-
муниципального округа 
Хорошево-Мневники в городе Москве                                                             М.А. Попков






Приложение
 к решению Совета депутатов 
внутригородского муниципального образования- 
муниципального округа Хорошево-Мневники 
в городе Москве от 20 мая 2025 года № 7-3.2/53 

Схема размещения шлагбаума
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Подъёмный шлагбаум
Тип Подъёмного шлагбаума
Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы. Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.
Электронные концевые выключатели автоматики позволяют надёжно фиксировать стрелу в крайних положениях. В системе предусмотрена автоматическая диагностика неисправностей. Фотоэлементы шлагбаума встроены в корпус. Блок управления оборудования снабжён энкодером. При обнаружении препятствий в рабочей зоне стрелы система блокирует её движение. Автоматика рассчитана на низкое потребление энергии в режиме ожидания.
Шлагбаум оснащен комплексом оборудования: С8М-контроллером, памятью на 2000 номеров, блоком питания, 81М-картой, 1Р видеокамерой, вызывным устройством с антивандальной панелью, блоком питания, модулем перегрузки, приемно-передающим оборудованием, реле управления, светодиодным прожектором с датчиком освещенности 1.2.2. Размеры шлагбаума:
Длина стрелы шлагбаума - 4 метра;

Высота стрелы шлагбаума - 90 мм;
Высота стрелы шлагбаума с демпфирующей накладкой - 105,3 мм;
Ширина стрелы шлагбаума - 25 мм;
Высота стойки шлагбаума - 1015 мм;
Длина стойки шлагбаума - 270 мм;
Ширина стойки шлагбаума - 140 мм;
Высота установки стрелы шлагбаума - 837,5 мм.Электропитание мотора:
=24 В - 50/60 Гц
Макс, потребляемый ток:
15 А
Мощность:
300 Вт
Макс, вращающий момент:
200 Нм
Передаточное отношение:
1/202
Время открывания:
2-5-6 с
Интенсивность работы:
интенсивной исп.
Класс защиты:
1Р54
Масса:
47 кг
Рабочая температура:
-20 / +55°С

    Внешний вид и характеристика шлагбаума:
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