СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ
 в городе Москве

РЕШЕНИЕ


08 октября 2024 года № 13-3/76


О согласовании установки ограждающего 
устройства по адресу: улица Паршина, 
дом 31, корпус 2

          В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» рассмотрев обращение жителей корпуса 2 многоквартирного дома 31 по улице Паршина,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку 1 (одного) ограждающего устройства по адресу: улица Паршина, дом 31, корп. 2 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию согласно схеме (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и уполномоченному представителю многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.  
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники                                                                           М.А. Попков




Приложение
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошево-Мневники 
от 08 октября 2024 года № 13-3/76

Схема размещения шлагбаума
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Тип Подъёмного шлагбаума
Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы. Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.
Электронные концевые выключатели автоматики позволяют надёжно фиксировать стрелу в крайних положениях. В системе предусмотрена автоматическая диагностика неисправностей. Фотоэлементы шлагбаума встроены в корпус. Блок управления оборудования снабжён энкодером. При обнаружении препятствий в рабочей зоне стрелы система блокирует её движение. Автоматика рассчитана на низкое потребление энергии в режиме ожидания.
Шлагбаум оснащен комплексом оборудования: С8М-контроллером, памятью на 2000 номеров, блоком питания, 81М-картой, 1Р видеокамерой, вызывным устройством с антивандальной панелью, блоком питания, модулем перегрузки, приемно-передающим оборудованием, реле управления, светодиодным прожектором с датчиком освещенности
[bookmark: bookmark3]Размеры шлагбаума:
Длина стрелы шлагбаума - 4 метра;
Высота стрелы шлагбаума - 90 мм;
Высота стрелы шлагбаума с демпфирующей накладкой - 105,3 мм;
Ширина стрелы шлагбаума - 25 мм;
Высота стойки шлагбаума — 1015 мм;
Длина стойки шлагбаума - 270 мм;
Ширина стойки шлагбаума - 140 мм;
Высота установки стрелы шлагбаума - 837,5 мм.
[image: ]Внешний вид и характеристика шлагбаума:
Электропитание мотора:
=24 В - 50/60 Гц
Макс, потребляемый ток:
15 А
Мощность:
300 Вт
Макс, вращающий момент:
200 Нм
Передаточное отношение:
1/202
Время открывания:
2-е-б с
Интенсивность работы:
интенсивной исп.
Класс защиты:
1Р54
Масса:
47 кг
Рабочая температура:
20/+55°С
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