СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ


09 ноября 2023 года № 13-3/70

О согласовании установки 
ограждающего устройства

          В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» рассмотрев обращение жителей многоквартирного дома корпуса 2 дома 19 по улице Демьяна Бедного,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку ограждающего устройства  по адресу: улица Демьяна Бедного, дом 19, корп. 2 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию согласно схеме (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Хорошево-Мневники города Москвы.  
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники                                                                      М.А. Попков










Приложение
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошево-Мневники 
от 09 ноября 2023 года № 13-3/70


Схема размещения шлагбаума
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Ограждающее устройство








Тип, размер, внешний вид ограждающего устройства:  



	№ на Схеме
	Тип, размер, технические характеристики
	Внешний вид

	1
	Тип антивандальный шлагбаум, МДШа-19.1, электромеханический, Россия, рамочная конструкция, с автоматическим приводом горизонтального перемещения стрелы.
Шлагбаум  состоит из стальной сварной стрелы и стальной тумбы, установленной на бетонное основание и закрепленное болтами, вмонтированными в бетонное основание. В тумбе шлагбаума находятся электромеханический привод, а также ручной расцепитель для работы в случае электроэнергии.
Технические характеристики шлагбаума:
- длина стрелы – 4,0  метров;
- электропитание – 230/24;
- потребляемая мощность – 250Вт;
- максимальное время открытия – 0,34 сек.;
- диапазон рабочих температур - - 20/+50 С.
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