СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ


12 марта 2024 года № 4-7/23

О согласовании установки 
ограждающих устройств

          В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» рассмотрев обращение жителей корпуса 1 многоквартирного дома 2 по улице Саляма Адиля,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку 2-х ограждающих устройств по адресу: улица Саляма Адиля, дом 2, корп. 1 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию согласно схеме (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники                                                                      М.А. Попков









Приложение
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошево-Мневники 
от 12 марта 2024 года № 4-7/23




Схема размещения шлагбаумов






Пр-т Маршала Жукова 
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Тип, размер, внешний вид ограждающих устройств:

	№ на Схеме
	Тип, размер, технические характеристики
	Внешний вид

	[bookmark: _Hlk160530575]1
	Автоматический, вертикальный. Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание. В стойке шлагбаума находятся электромеханический привод, устройство фиксации стрелы в любом положении, ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии. 

Технические характеристики шлагбаума:
-длина стрелы - 6 м;
-класс защиты - 1Р54; 
-электропитание - 230/24;
-потребляемая мощность - 300 Вт 
-минимальное время открытия -2-6 сек;
- диапазон рабочих температур - +50/-50 С; открывание — радиопультом, датчиком при открытии ворот парковки, датчиком при выезде автомобиля от двора, принудительно с пульта охраны. 
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