
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ


14 марта 2023 года № 4-4/20

О согласовании установки 
ограждающего устройства

          В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» рассмотрев обращение жителей многоквартирного дома  11 по улице Народного Ополчения,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку двух ограждающих устройств (№ 1 и 2)  по адресу: улица Народного Ополчения, дом 11 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию согласно схеме (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники                                                                       М.А. Попков








Приложение
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошево-Мневники 
от 14 марта 2023 года № 4-4/20

Схема размещения шлагбаумов
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Тип, размер, внешний вид ограждающих устройств:

	№ на Схеме
	Тип, размер, технические характеристики
	Внешний вид

	1
	Автоматический, 
откатной. Шлагбаум состоит из стальной двойной стрелы с перемычками и стальной стойки, установленной на бетонное основание. В стойке шлагбаума находятся электромеханический привод, а также ручной расцепитель для работы в случае электроэнергии.
Технические характеристики шлагбаума:
- длина стрелы – 5 метров;
- класс защиты – IP54;
- электропитание – 230/24;
- потребляемая мощность – 300Вт;
- минимальное время открытия – 2-6 сек.;
- диапазон рабочих температур - - 50/+50 С.
	[image: https://parkvorot.ru/image/cache/catalog/otkatnoyshlagbaum-1200x800.jpg]

	2
	Автоматический, вертикальный. Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание. В стойке шлагбаума находятся электромеханический привод, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае электроэнергии.
Технические характеристики шлагбаума:
- длина стрелы – 6 метров;
- класс защиты – IP54;
- электропитание – 230/24;
- потребляемая мощность – 300Вт;
- минимальное время открытия – 2-6 сек.;
- диапазон рабочих температур - - 50/+50 С.
	[image: https://aros.kz/assets/templates/images/catalog/automatic_barriers/came_gard_3000/came_gard_3000.jpg]
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