СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ 
в городе Москве 

РЕШЕНИЕ


30 января 2024 года № 2-3/7
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства

          В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и рассмотрев обращение жителей корпусов 2 и 3 многоквартирного дома 43 по проспекту Маршала Жукова,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку 4-х ограждающих устройств по адресу: проспект Маршала Жукова, дом 43, корп. 2, 3 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию согласно схеме (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Хорошево-Мневники города Москвы.  
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники                                                                                 М.А. Попков








Приложение
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошево-Мневники 
от 30 января 2024 года № 2-3/7


Схема размещения шлагбаумов
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Внешний вид шлагбаума
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 Тип шлагбаума и технические характеристики

Тип шлагбаума: Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии. 
Технические характеристики шлагбаума:
- длина стрелы – 6 м.; 
- класс защиты – IP 54;
- питание –230/24;
- потребляемая мощность – 300 Вт;
- минимальное время открывания – 2-6 с.;
- диапазон рабочих температур - - 50…+ 50С.
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