СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ 
в городе Москве

РЕШЕНИЕ


04 июня 2024 года № 8-3.1/43

О согласовании установки ограждающих 
устройств по адресу: проспект Маршала
Жукова, д. 35, корп. 1 


          В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» рассмотрев обращение жителей корпуса 1 многоквартирного дома 35 по проспекту Маршала Жукова,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку 4 (четырех) ограждающих устройств по адресу: проспект  Маршала Жукова, дом 35, корп. 1 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию согласно схеме (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и уполномоченному представителю многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.  
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники                                                                               М.А. Попков







Приложение
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошево-Мневники 
от 04 июня 2024 года № 8-3.1/43


Схема размещения шлагбаумов
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Тип, размер, внешний вид ограждающих устройств:

	№ на Схеме
	Тип, размер, технические характеристики
	Внешний вид

	[bookmark: _Hlk160530575]1, 2, 4
	Тип шлагбаума: Шлагбаум автоматический с электромеханическим приводом поднятия и опускания стрелы. 
Шлагбаум состоит из алюминиевой стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закрепленной болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок  электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя, редуктора, а также двух пружин, балансирующих вес стрелы. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии.
Размеры шлагбаума: 
· Длина стрелы шлагбаума – до 4 метров;
· Ширина стрелы шлагбаума – 30 мм;
· Высота стойки шлагбаума – 1007 мм;
· Длина стойки шлагбаума – 260 мм;
· Ширина стойки шлагбаума – 220 мм;
· Высота установки стрелы шлагбаума – 884 мм.
Технические характеристики шлагбаума:
	Питающее напряжение
	220В ( ± 10%), 50 Гц


	Диапазон рабочих температур
	- 20 ... +55 С


	Защитное покрытие
	Катафорез


	Краска
	Полиэфир RAL 2004


	Класс защиты
	IP54(NEMA 3)

	Масса
	47  кг

	Мощность двигателя
	300 Вт

	Интенсивность использования
	100 %

	Вращающий момент
	200 Нм

	Время открывания
	2-6 с
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	3
	Шлагбаум механический поворотный длина стрелы 3 метра  Горизонтально поворотный шлагбаум фиксируется в закрытом и открытом положении, при помощи замка, который вешается в проушину, блокируя стрелу. Распашной шлагбаум поворотный механический состоит из металлической опорной тумбы, стрела круглого сечения стальная и ответная опорная часть, для крепления стрелы в фиксированном, закрытом положении, закладная деталь-арматура для бетонирования. 
Характеристики механического шлагбаума поворотного металлического 3000 мм :
Тумба шлагбаума: из трубы 80х80х3 (2 шт.), высота Н1000 мм
Стрела: из стальной трубы ф70х2 мм, 3000 мм длина.
Светоотражающие наклейки: на стрелу шлагбаума
Опорная часть: из уголка 63х5 - 2шт.
Отверстия в опорной части: ф16 в количестве 2шт под анкера
Проушины для навесного замка: фиксация в горизонтальном положении
Покрытие: полимерная порошковая краска RAL 3000, стрела RAL 9016
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