 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ 
в городе Москве 

РЕШЕНИЕ


27 декабря 2022 года № 7-3/30
 
О согласовании установки 
ограждающего устройства

          В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» рассмотрев обращение жителей многоквартирного дома корпуса 3 дома  22 по улице Маршала Тухачевского,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Согласовать установку двух ограждающих устройств  по адресу: улица Маршала Тухачевского, дом 22, корп. 3 для регулирования въезда и выезда транспортных средств на придомовую территорию согласно схеме (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Хорошево-Мневники города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.  
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава муниципального округа 
Хорошево-Мневники                                                                       М.А. Попков








Приложение
 к решению Совета депутатов 
муниципального округа Хорошево-Мневники 
от 27 декабря 2022 года № 7-3/30

Схема размещения шлагбаумов
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Внешний вид шлагбаума
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Тип шлагбаума и технические характеристики

Тип шлагбаума: Шлагбаум состоит из алюминиевой сварочной стрелы и стальной стойки, установленной на бетонное основание и закреплено болтами, вмонтированными в бетонное основание. В стойке шлагбаума находится электромеханический привод, а также блок электронного управления. Привод, перемещающий стрелу, состоит из электродвигателя. Шлагбаум снабжен регулируемым устройством безопасности, а также устройством фиксации стрелы в любом положении и ручной расцепитель для работы в случае отсутствия электроэнергии. 
Технические характеристики шлагбаума:
- длина стрелы –4 метра; 
- класс защиты – IP64;
- питание –230/50;
- потребляемая мощность – 300 Вт;
- минимальное время открывания – 6-15 сек.;
- диапазон рабочих температур - - 20 /+ 50 С.
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